# Tilbudsgrunnlag prefabrikkerte fordelerskap

|  |  |
| --- | --- |
| Prosjektnavn: |  |
| Enhet: |  |
| Firma: |  |
| Kontaktperson: |  |
| Telefon: |  |
| E-post: |  |
| Leveringsadresse: |  |
| Dato for leveranse\*: |  |
| Grossist: |  |
| \*Antatt leveringstid på skap med innhold er 4-8 uker etter skriftlig bestilling og godkjent tegning, avhengig av skapets kompleksitet og antall. Endelig leveringstid vil bli oppgitt i tilbud. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Priser** | |
| Oppstart ved bruk av standardskap | 1.500,- eks. mva. |
| Oppstart ved skap etter egendefinert mål | 2.500,- eks. mva. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fordelerskap** | | | | | |  |
| **NRF-nr.** | **Skaptype** | **B** | **H** | **D** | **Antall** |  |  |
| 511 32 95 | Kompakt 4x4 | 376 mm | 378 mm | 107 mm |  |  |  |
| 511 32 84 | 2x5 kurser | 438 mm | 552 mm | 107 mm |  |  |  |
| 511 32 85 | 2x8 kurser | 548 mm | 552 mm | 107 mm |  |  |  |
| 511 32 86 | 2x12 kurser | 823 mm | 552 mm | 107 mm |  |  |  |
| 511 32 52 | Kombiskap | 548 mm | 1100 mm | 150 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ønsket mål mm** | **B** | **H** | **D** | **Antall** | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Antall kurser opp** | | | **Antall kurser ned** | | |
| **NRF-nr.** | **Type** | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
| 511 17 xx | Fordeler tappevann kv |  |  |  |  |  |  |
| 511 17 xx | Fordeler tappevann vv |  |  |  |  |  |  |
| 511 17 xx | Fordeler radiatorvarme |  |  |  |  |  |  |
| 835 62 xx | Fordeler radiatorvarme\* |  |  |  |  |  |  |
| 835 62 xx | Gulvvarmefordeler |  |  |  |  |  |  |
| \*Benyttes der hvor det skal installeres romstyring for radiatorer | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tilførsel tappevann** | **Dimensjon inn** | **Dimensjon ut**  (ved gjennomgående stiger) | | Tilførsel i topp | Tilførsel i bunn | Stengeventil |  |
| Sanipex |  |  | |  |  |  |  |
| Sanipex MT |  |  | |  |  |  |  |
| Annet: |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilførsel varme** | **Dimensjon inn** | **Dimensjon ut**  (ved gjennomgående stiger) | | **Tilførsel i topp** | **Tilførsel i bunn** | **Stengeventil** |
| Sanipex Calor |  |  | |  |  |  |  |
| Sanipex MT |  |  | |  |  |  |  |
| Annet: |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **NRF-nr.** | **Målere** | **Dimensjon** | **Byggemål\*\***  **(inkl. kuplinger)** | **Sett kryss ved riktig alternativ** | **Plassering av energimåler**  (sett kryss under riktig plassering) | |  |
| 511 20 26 | Vannmåler kaldtvann | 1˝ | L 110xD 72 |  |  |  |  |
| 511 20 25 | Vannmåler varmtvann | 1˝ | L 110xD 72 |  |  |  |  |
|  | Vannmåler fra annen lev. \*\* |  |  |  | Tur | Retur |  |
|  | Energimåler\*\*\* |  |  |  |  |  |  |
| \*\* Dersom det skal leveres andre vannmålere en det som er i vårt standard sortiment vil det alltid monteres inn mellomstykker. Byggelengde for aktuell vannmåler må oppgis og mellomstykker leveres til AJ senest 3 uker før leveranse av skap, dersom disse avviker fra våre standard mellomstykker (l=110mm i dimensjonene 3/4" og i 1").  \*\*\*Mellomstykker for aktuell energimåler må leveres til AJ senest 3 uker før leveranse av skap, dersom disse avviker fra våre standard mellomstykker (l=110mm i dimensjonene 3/4" og i 1"). | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NRF-nr.** | **Tekst** | **Dimensjon** | **Tur** | **Retur** |  |  |  |
| 835 62 59 | Innreguleringsventil 0,5-7 l/min |  |  |  |  |  |  |
| 835 62 61 | Kombisett avsteng./innreg. 4-36 l/min |  |  |  |  |  |  |
|  | TA STAD ventil |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NRF-nr.** | **Shuntgruppe** | **Antall m2** | **Antall** | **By pass** |  |  |  |
| 835 64 19 | FRG3005/UPS15-40 | maks 75 |  |  |  |  |  |
| 835 64 18 | FRG3015-AJ/Alpha+15-60 | maks 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NRF-nr.** | **Gulvvarmestyring** | | | **Antall** |  |  |  |
| 835 60 39 | Trådløs kontrollboks 8 kanaler KL08RF | | |  |  |  |  |
| 835 63 41 | Trådløs utvidelsesmodul 4 kanaler KL04RF | | |  |  |  |  |
| 835 60 38 | Elektrotermisk aktuator T30/230NC | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| Dato: | Signatur: | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |

Utfylt skjema sendes til [prefab@armaturjonsson.no](mailto:prefab@armaturjonsson.no)